福建省肿瘤医院彩色多普勒超声诊断仪

采购项目性能需求调研公告
我院拟采购彩色多普勒超声诊断仪（预算价：180万元，1套），按照采购管理要求，拟对该项目开展性能需求调研。调研报名时间：2026年8月25日至2026年9月1日17点，调研时间：2026年9月2日下午15点，调研地址：设备科会议室，具体详情可咨询我院设备科,联系电话：0591-62752532,联系人：何先生。报名及调研过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407，83660063-8405。
有意向参与的厂家或经销商，请按要求制作报名回执单、产品彩页、参与人员授权等相关授权、厂家授权、营业执照、医疗器械注册证、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、报名联系人医社保证明等材料，加盖公章扫描成pdf格式，进行线上报名。同时需上传产品介绍PPT（ppt格式）。
	合同包
	名称
	数量
	预算（万元）

	一
	彩色多普勒超声诊断仪
	1
	180


参考参数（供参考）：

1、 高分辨率液晶显示器≥23英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转；

2、 主机内置探头接口数量≥5个，全激活互通互用；

3、 两种成像方式，支持数字化全域聚焦，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致；

4、 局部增强技术，支持局部ROI区域图像的高分辨率增强显示，支持实时显示取样框；

5、 探头内置加速度计传感器，支持抬起自动唤醒，无需手动选择检查预设条件；

6、 内置肌骨自动标注,支持一键自动识别肌骨标准切面，并自动用不同的颜色和名称标注切面中的软组织、骨骼等组织结构；

7、 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像；

8、 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏双实时对比显示增强前后效果，并支持自适应校正角度；

9、 内置甲状腺自动测量功能，内置乳腺自动测量功能；

10、 支持心脏≥4个二维切面自动识别及教学演示，≥10个小结构质控评分

11、 增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M可独立调节；

12、 造影成像：具备时间达到成像技术或灌注时间成像技术或参量成像技术，用不同颜色编码造影剂微泡在血管腔内的不同到达时间并叠加成像，通过血管内不同的颜色直观的显示组织内血流灌注的时间先后顺序、血管分布和灌注特点，支持测量2点之间的时间差值进行定量分析；

13、 支持超分辨造影成像及定量分析；

14、 支持剪切波弹性成像，包含腹部、浅表、腔内探头；

15、 常规非容积探头，进行自由臂三维成像。可与二维、彩色多普勒、能量多普勒、高分辨率血流、显微血流、造影等模式联用；

16、 支持自动肝肾比测量，基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，一键式肝肾皮质识别，实现快速简便的肝脂肪变性评估。

地址：福建省福州市福马路420号省肿瘤医院劳服公司三楼设备科
电话：0591-62752532
联系人：何先生

                                 福建省肿瘤医院
                                 2026年8月25日        
项目文件回执单
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