[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Toc320797677][bookmark: _Toc16547][bookmark: _Toc321661071][bookmark: _Toc363484691][bookmark: _Toc321661070]福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研
（设备科）
第一部分 须知前附表
	序号
	主      要       内       容

	1
	项目名称：高效液相色谱仪项目综合调研公告

	2
	调研报名时间：2026年10月27日至11月3日17点
调研会时间：2026年11月4日下午14点30分  
调研会地点：福建省肿瘤医院设备科

	3
	有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。
调研会现场提交纸质调研文件正本  1份，副本2份。
胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。


	4
	综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科

	5
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。

	6
	在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。



地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五       
邮  编： 350014	
报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求
一、采购内容
	合同包
	名 称
	数量
	预算（万元）

	（一）


	高效液相色谱仪
	1套
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2、 技术功能及服务要求
（一）：高效液相色谱仪
	序号
	项目
	参考参数

	1
	高效液相色谱仪
	1.输液泵
1.1 输液泵类型：二元泵
1.2 操作压力：≥400Bar 
1.3 可设置的流速范围： 0.001ml-10ml/min 
2.自动进样器
2.1进样量：0.1ul-100ul
2.2 样品瓶位：≥100位（ 2mL样品瓶）
2.3 进样方式：自动进样 
2.4 耐压：≥400Bar
3．柱温箱 
3.1控温方式：直热或双模式（直热和空气循环）
3.2控温范围：（室温-10℃）~65℃
3.3色谱柱：可容纳2根300mm长色谱柱、可选配色谱柱
4. 紫外检测器
4.1 光源：氘灯
4.2 波长范围：190～600nm
4.3 波长校正：自动校正
4.4采样率：≥120Hz
5. 放射性检测器
5.1 能与HPLC系统结合使用，实时进行测量
5.2 触摸屏显示器
5.3 探测器能检测大部分的放射性核素（例如18F、68Ga、177Lu、90Y）
5.4 配备铅屏蔽
6. 系统与软件
6.1 色谱软件：原厂驱动、放化纯计算等
6.2 通讯：支持USB
6.3 可快速查看色谱图
6.4 输出：色谱图、活度、放化纯报告等
6.5 软件操作简单
7. 耗材配置要求
7.1 样品瓶2ml 200个
7.2 样品瓶盖 200个
7.3 样品瓶盖垫片 200个
7.4 色谱柱   2根



三、其他要求

四、调研说明
报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。
1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、产品彩页（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、厂家授权（pdf格式）、医疗器械注册证（pdf格式）、营业执照（pdf格式）、医疗器械经营许可证（pdf格式）、医疗器械生产许可证（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。
2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。
3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。
4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。
5、提供参数响应对比表。
6、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。
7、报价单。



项目文件回执单

	序号
	项目名称
	数量
	品牌及型号

	
	
	
	




公司名称：
联系人：　
联系电话：
公司盖章：

　　　　　　　　　　　　  　　　　    年　 月　 日　



