福建省肿瘤医院采购调研公告
第一部分 须知前附表
	序号
	主　　　要　　　 内　　　 容

	1
	项目：医院零漫游项目

	2
	调研报名时间： 2026 年10月28日至11月4日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间）
[bookmark: _GoBack]调研会时间： 2026 年11月5日 149:30

	3
	有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名
文件正本壹份,副本叁份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。

	4
	文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心

	5
	上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。

	6
	采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。


地　址： 福建省福州市福马路420号 
福建省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼三楼网络技术中心
邮　编： 350014　 
报名联系电话：0591-62002097、83660063-8822、83660063-8279 
联系人： 杜工、郑工

第二部分 具体要求
1、 采购内容
	合同包
	名称
	数量
	预算（万元）

	（一）
	医院零漫游项目
	1项
	56


二、技术功能及服务要求
	序号
	项目
	技术参数要求
	数量

	1
	POE交换机
	1. 交换容量≥672Gbps，转发性能≥225Mpps。
2. 固化100M/1G/2.5G 以太网端口≥24，10G/2.5G/1G SFP+光接口≥6个；
3. 支持并实配双模块化可热插拔电源，能够插AC、DC系列不同功率的电源模块，单电源PoE输出功率≥470W，双电源PoE输出功率≥1600W。
4. 支持PoE/PoE+/PoE++远程供电，PoE++同时可供电端口数≥24个。
5. 支持查看PoE供电状态功能，可查看设备当前的通信状态和供电状态。
6. 产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力。
7. 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
8. 支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
9. 支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗。
10. 支持CPU保护功能。
	8台



	2
	零漫游
	1. 2.4GHz或5GHz无线信号可实现单一病区内零漫游、零切换。
2. 室内信号分布基站信号稳定性：STA在同一病区病房之间移动中测试ping 1400字节的包，不出现连续丢包。
3. 整机最大无线接入速率≥5.970Gbps。
4. 上联接口：3个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，其中2个支持IEEE 802.3at/bt标准PoE受电，2个1G/2.5GE SFP口；下联接口：1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，支持对
物联网单元供电。
5. 支持终端移动可视化（需AC Web配合）。
6. 为了保证物联网业务顺利开展，可支持双灵活物联网扩展应用。
7. 支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be协议。
8. 支持内、外网物理隔离。
9. 支持内、外网物理隔离，支持同时开启外网和内网的无线控制器对接。
10. 支持对接医院已有的无线控制器，进行统一管理。支持对接内网和外网无线控制器。
11. Wi-Fi射频信号输出接口：≥8个QMA型射频接口。
12. 支持天馈线可视化（需AC Web配合）。
13. 需要配置AP管理授权
	8套

	3
	零漫游馈线
	1. 接口：射频接口。
2. 阻抗≥50欧姆。
3. 工作频段(MHz)：0~6000。
4. 工作温度：-40℃~+80℃。
馈线长度根据实际长度进行配置，满足医院使用。
	8套

	4
	零漫游天线
	1. 外观：圆形；安装方式：吸顶，壁挂。
2. 产品尺寸（直径×高）：<110mm×25mm；重量<0.2kg。
3. 接口：射频接口。
4. 工作频段（GHz）：2.4GHz：2.400GHz～2.500GHz；5GHz：5.150GHz~5.850GHz。
5. 工作温度：-20℃~+70℃。
	8套

	5
	运维管理系统
	1. 支持一个软件产品覆盖有线无线，LAN/WAN，网络控制和网络分析特性，通过授权灵活选择所需特性。
2. 园区网络支持基于DHCP的零配置开局、支持基于种子设备和网段的自组网开局、模板化开局。
3. 支持灵活参数模板向交换机、路由器进行配置任务管理和多设备配置下发
4. 支持模板化组网编排和复制黏贴、以及组网编排配置预览，实现快速组网配置部署。
5. 支持变更配置预览和冲突校验，配置溯源、网元配置对比，以及发现网元中非网络数字化平台下发的配置内容(配置漂移)，预防配置冲突
6. 支持DHCPv4 IP地址可视化，和DHCPv6 IPv6地址可视化(仅支持ISC\KEA DHCP Server)。
7. 支持远程基于网元的控制面和业务面进行抓包，支持设置报文数量和抓包文件大小。
8. 支持基于用户/终端视角展示网络全链状态，体现问题位置和问题根因分析(高频TOP5问题)。
9. 适配：≥8个交换机节点授权，≥50个无线节点授权。
10. 支持对接现有运维软件系统需要进行扩容，能够对现有网络设备进行精细化管理，包括SDN功能等。
	1套


备注：不限于以上参数，欢迎优于以上参数的厂家参加调研
三、其他要求
1、 本预算价为含税开票价格，其中包含设备价格以及安装实施费用；安装实施费用涵盖网络综合布线所需耗材（包含网络耗材、光纤模块、光纤跳线）、设备上架安装及调试、机柜整理等人工服务。
2、 本项目系统安装调试并经验收合格后，应对采购方的相关人员提供关于系统应用时技术和操作方面的培训。相关培训费用应包含在投标总价中。
3、本项目为交钥匙工程，本项目采用国产化厂商设备及国产化系统，与原有各业务系统及设备的调试对接由中标人自行负责本项目涉及院内现有各业务系统接口的，采购人不再向中标人支付接口费用。
4、本项目相关设备自安装调试上架后享受3年维保服务。
四、调研说明
报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。
1、 报名时请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介（可含提供设备彩页等）、参与人员授权等相关授权、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）。
2、 采购调研会时提交相关材料纸质胶装1正3副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。
2.1、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。
2.2、提供业绩清单及近3年省内同类项目中标案例；
3、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；
4、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；
5、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟内（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（发送邮件到wlb@fjzlhospital.cn，并提供U盘留档）。
项目文件回执单
有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。
	序号
	项目名称
	数量
	品牌及型号

	1
	 
	 
	

	2
	 
	 
	




公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：


                                     福建省肿瘤医院
                                        年  月  日

