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（设备科）
第一部分 须知前附表
	序号
	主      要       内       容

	1
	项目名称：半自动旋转式石蜡切片机、全自动染色机、智能整板识别仪、包埋盒批量识别仪项目综合调研公告

	2
	调研报名时间：2026年10月21日至10月28日17点
调研会时间：2026年10月29日下午14点30分  
调研会地点：福建省肿瘤医院设备科

	3
	有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。
调研会现场提交纸质调研文件正本  1份，副本2份。
胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。


	4
	综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科

	5
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。

	6
	在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。



地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五       
邮  编： 350014	
报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求
一、采购内容
	合同包
	名 称
	数量
	预算（万元）

	（一）


	半自动旋转式石蜡切片机
	1套
	[bookmark: _GoBack]12

	（二）
	全自动染色机
	1套
	26

	（三）
	智能整板识别仪
	2套
	13

	（四）
	包埋盒批量识别仪
	1套
	22



2、 技术功能及服务要求
（一）：半自动旋转式石蜡切片机
	序号
	项目
	参考参数

	1
	半自动旋转式石蜡切片机（1套）
	1.切片机有手动、半自动两种切片模式，可按需切换使用。
2.切片机配有独立控制面板。
3.切片机具有弹簧式平衡结构。
4.废屑槽可以拆卸清洗，通过磁力吸附方式固定。
5.手轮设有独立安全锁，数量不少于 2 个。
6.设备配备半圆弧型双滑轨，滑轨数量不少于 2 套。




（二）：全自动染色机
	序号
	项目
	参考参数

	2
	全自动染色机（1套）
	1、机器站点要求：整机站点总数不少于27个。其中放试剂的≥20个，水洗≥3个，加热≥2个；烤片缸≥2个，电动自动进出玻片架的≥2个。
2、用于冰冻切片染色封片一体化工作，具备三种工作模式：完整染封、只染色、只封片。可以和封片机组成整套工作站，不需要额外转运装置，冰冻切片染色完成后玻片直接送入封片机完成封片。
3、试剂缸容积最大不超过150毫升；一个玻片架一次最少能放10片玻片。
4、封片全部完成后，玻片架会自动从机器出料仓位送出，不用掀开防护罩手动取架子，保护操作人员不接触废液、有害废气。




（三）：智能整板识别仪
	序号
	项目
	参考参数

	3
	智能整板识别仪（2套）
	1.视觉二维码识别成像装置≥800万像素，
2.分辨率可达：≥3856H × 2176V
3.整板识别时间≤2S
4.玻片板层数≥10层
5.最大识别高度≥440mm
6.视觉识别标识时间：≤100ms
7.需病理系统软件对接，实现病理系统软件可直接控制病理玻片智能整板识别装置进行整版扫描并识别相关信息。




（四）：包埋盒批量识别仪
	序号
	项目
	参考参数

	4
	包埋盒批量识别仪（1套）
	1.识别模块分辨率≥6MP、12MP超大分辨率；
2.处理帧率≥28 fps；
3.≤2秒钟同时识别200个以内包埋盒；
4.可以支持扫码：一维码、二维码、堆叠码；
5.能自动标注对应号码在拍摄图中的坐标位置，以及用不同的色彩标注重复号码的坐标；
6.设备符合GB/T 17626.2-2018、GB4824-2019标准；
7.提供扫描结果的数量、号码内容、操作时间、操作人员信息；
8.需与病理系统软件对接，实现病理系统软件可直接控制包埋盒批量识别仪进行包埋盒扫描并识别相关信息。




三、其他要求

四、调研说明
报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。
1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、产品彩页（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、厂家授权（pdf格式）、医疗器械注册证（pdf格式）、营业执照（pdf格式）、医疗器械经营许可证（pdf格式）、医疗器械生产许可证（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。
2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。不同项目分开制做调研材料。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。
3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。
4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。
5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。
7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
8、提供参数响应对比表。
9、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。
10、报价单。



项目文件回执单

	序号
	项目名称
	数量
	品牌及型号

	
	
	
	




公司名称：
联系人：　
联系电话：
公司盖章：

　　　　　　　　　　　　  　　　　    年　 月　 日　



